附件

南宁经济技术开发区城市道路挖掘（施工）或临时占用城市绿地

单位或个人
挖掘地点
挖掘原因
挖掘人行道面积
挖掘车行道面积
绿化带
其他
施工时间
经审查，该项目符合《南宁市行政审批局关于“获得用水”“获得用气”市政公用接入项目涉及市政园林类行政许可事项实行“非禁免批”的通知》（南审批规〔2022〕4号）适用范围，决定给予该项目在经开区城市道路挖掘（施工）或临时占用城市绿地“免审批”。

南宁经济技术开发区管理委员会（章）

年 月 日
“免审批”回执单（样式）

注：道路挖掘注意事项详见背面。

道路挖掘注意事项

（一）保护既有地下管线。开挖前，施工单位应勘查挖掘线由和既有地下管线情况，制定地下管线专项防护方案，与相关管线单位配合做好地下管线安全防护工作。施工组织设计中，严格按照各管线单位的管理要求对管线保护采取技术措施；事故应急预案中，明确管线保护的应急救援预案。对开挖区域管线应采取人工开挖探沟勘察；遇到地下管线情况不明的，应尽快联系相关管线单位到现场核查核对，待查明地下管线分布情况后，方可进行施工。

（二）挖掘项目涉及地下综合管廊安全保护区、安全控制区范围内施工的，应根据《南宁市地下综合管廊管理条例》规定，施工前制定安全防护方案、监测方案和安全评估报告抄送管廊建设或运营单位审查。

（三）挖掘项目涉及南宁市城市轨道交通控制保护区外部作业的，应按相关程序征求南宁轨道交通集团意见，获批同意后方可施工。

（四）管道（线）工程建设如涉及文物、历史建筑或历史文化名城保护(包括在其保护范围内、建设控制地带内进行建设），应执行有关法规和要求，建设单位应在建设实施前征求文物、自然资源、行政审批、市政园林等部门意见。

（五）施工过程中，严格按照文明施工的有关规定，对施工范围采取围蔽作业，施工材料、机具等不得超出施工围蔽范围。大型机械施工作业应安排在晚上10时前完成，并采取有效指施防止施工噪音和施工产生的粉尘。施工产生的淤泥、废料等要及时清运，施工产生的泥浆水，应经沉淀处理后排入市政污水管道，不得向路面直接排放。工程施工期间，供水、供气企业要加强与监管单位和管线单位的沟通联系，做好施工全过程的安全管理和进度管理。在建设现场做好建设单位名称、时间、地段、负责人、联系电话等建设信息的现场公示，施工作业区按《中华人民共和国国家标准》（GB 5768.1-5768.8）要求设置道路交通安全管理设施，并进行交通导改维护，确保施工及行人安全。城市管理局应按照城市道路管养权属，督促供水、供气企业严格执行安全、质量、环保等各项管理要求，并开展现场监督检查相关工作。

（六）工程结束后，涉及道路修复的，供水、供气企业应在挖掘期限届满前清理现场，拆除临时设施，通知城市管理局到场验收。验收合格后由城市管理局组织相关单位进行修复。涉及绿化恢复的，工程结束后3个工作日内联系城市管理局进行统一恢复。

（七）如涉及城市照明设施迁移的，建设单位应在迁移前告知城市管理局到现场查看，并按相关技术标准进行迁移，规范施工行为，避免周围照明设施损毁。完工后城市管理局做好事后监管检查。

（八）建设单位应当妥善设置围挡措施并予以美化加固，围挡根据《南宁市建设工程施工围挡标准图集（2021年版)》相关标准进行设置。挖掘完毕后及时清理现场，并按原道路结构恢复路面和原有交通安全设施，恢复完成前不得拆除临时围挡设施。

（九）严格按照本回执单上注明的时间、地点和范围开展文明施工。做好安全措施及导向路标、警示等标志；平整路面，保证车辆双向畅通。不得占用盲道、不得超过申请面积，必须配合城管市容检查工作。必须在现场显著位置悬挂本回执单和公示牌，公示牌应载明项目名称，占用或者挖掘单位及联系方式，占用或者挖掘地点、范围、面积、期限、工作进度情况，投诉监督电话等内容。必须配合服从现场执法人员的监管，如遇重大活动，须无条件停工并清理施工现场；违反相关法律法规和管理规定的，将依照相关法律法规和管理规定给予处罚。